## 广东肇庆端州自助终端服务系统安装和参数配置

自助服务系统软件由三部分组成：前端浏览服务软件"sbrowser"、前台应用软件"oaksst"、加密键盘作为普通系统键盘使用配置。

一、

(1)、浏览服务软件"sbrowser"的安装

"sbrowser"安装之前应取得相关的安装盘。"sbrowser"软件安装盘由两张，分别标为"disk1#"、"disk2#"。

安装步骤如下：

双击"disk1#"中Setup.exe运行安装程序，按屏幕提示按"Next"或"下一步"进行安装。由于安装时无需配置参数，因此安装简单容易。

在正确安装完"sbrowser"后，安装程序在桌面创建图标"奥尊自助服务系统"，当按后续步骤配置好系统以后双击该图标运行自助服务系统。

(2)、浏览服务软件"sbrowser"的配置

在正确安装"sbrowser"后，为运行自助服务系统需要进行适当配置，以下介绍各参数意义及配置方法。

"sbrowser"安装时自动创建目录"c:\sbrowser",并将所有安装文件复制到此目录之下，"sbrowser"的运行配置文件集中在server.txt文件中，其他配置文件保持不动。

以下是server.txt的缺省配置：

6200

c:\oaksst\htmls\home.htm

c:\sbrowser\browser.ini

c:\sbrowser\update.htm

c:\oaksst\uninst.isu

更改步骤：

1.将server.txt的第二行改为

c:\oaksst\htmls\Strat.htm

二、

(3)、前台应用软件"oaksst"的安装

1、执行安装盘下"oaksst"文件夹下的Setup.exe运行安装程序，安装中没有什么提示，用户需等待片刻。然后重起系统。

2、如果Setup.exe安装后没有出现"RegCreateKeyEx KEY\_SAFETLY\_SCRIPTED Successed."信息提示框，请执行"C:\sbrowse\SignOn.exe",运行后会出现"RegCreateKeyEx KEY\_SAFETLY\_SCRIPTED Successed."信息提示框，否则请按照"广东肇庆端州自助终端服务系统安装和参数配置"重新安装。

(4)、前台应用软件"oaksst"的配置

终端系统参数的配置

"oaksst"的运行配置文件集中Sst.ini文件中，其他配置文件保持不动

1、C端程序连接前置端口配置：(见文件C:\oaksst\ini\sst.ini")

BSMPORT = 6088

2、柜员：

Termid = 1092 注：需要根据实际情况，分配不同柜员

3、PR2E端口：

PR2PORT = COM4

4、凭条打印机：

Printer1 = T532 注：选用EPSON532打印机

其他配置

5、T532端口设置：(见文件C:\oaksst\bin\Epson532.CFG")

PORT = 3

BAUDRATE = 19200

6、Omron V2BF 端口设置： (见文件C:\oaksst\bin\OmronV2BF.CFG")

PORT = 7

三、加密键盘作为普通系统键盘使用配置

1、将文件夹Key下所用文件copy到 工作目录

2、双击reg.bat，注册actzt598.dll控件

3、打开文件夹syscfg下的Ztdev.ini，配置加密键盘所使用的串口，如com5 则 SerialPort=5

4、添加Key\_zt.exe到开始菜单启动栏，使系统开机自动运行

5、运行Key\_zt.exe。

四、其他

1、系统参数配置

系统参数配置主要配置TCP/IP的名字对照表，此对照存放在系统目录下的hosts文件中，一般在C:\WINNT\system32\drivers\etc下（windows 2000以上版本）。

以下是hosts文件的样板配置:

# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.

#

# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows NT.

#

# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each

# entry should be kept on an individual line. The IP address should

# be placed in the first column followed by the corresponding host name.

# The IP address and the host name should be separated by at least one

# space.

#

# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual

# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.

#

10.65.1.21 oaking

host文件的配置格式：前置机IP地址+空格+ oaking，在本系统中主要配置银行前置机oaking的IP地址的设置，具体参数可根据各地的实际情况修改即可。配置完成后可执行如下语句：

ping oaking等指令，

如通讯成功则表示与银行业务前置机通讯线路正常，否则请检查网络配置和通讯线路。

注意：这并不表示交易通讯正常，如果后台没有启动相关服务程序，交易是不能成功完成的。

2、硬件接口配置说明：

COM1 触摸屏

COM2 UPS电源

COM3 T532打印机

COM4 PR2E打印机

COM5 ZT598键盘

COM6 Z80D打印机

COM7 OMRON V2BF

注意：

1、C端应用程序启动时（第一次），运行所需时间较长些。

2、原硬件出厂接口COM4接Z80D打印机、COM6接PR2E打印机，新的接法请按硬件接口配置说明连接。

3、如果程序运行中，出现页面不能点击或画面不完整，请拷贝"flash 升级"目录中的文件到"c:\windows\system\macromed\flash"目录中，然后执行Reg.bat。